**风幕机及门帘清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **一** | **一 楼 东** |  |  |  |  |  |
| 1 | 风 幕 机 | 说明：双开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3015GK规格：1.5米 | 3台 | 1450 | 4350 | **安装支架定制** |
| 2 | 风 幕 机 | 说明：双开门约1800mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3018GK规格：1.8米 | 1台 | 1650 | 1650 | **安装支架定制** |
| 3 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：（1600mm×2200mm）×2 | 7.04m² | 90 | 633.6 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| 4 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：1600mm×2400mm | 3.84m² | 90 | 345.6 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| 5 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：1600mm×2500mm | 4m² | 90 | 360 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| 6 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：1600mm×2300mm | 3.68m² | 90 | 331.2 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| **二** | **一 楼 南** |  |  |  |  |  |
| 1 | 风 幕 机 | 说明：双开门约2000mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3020GK规格：2米 | 2台 | 1850 | 3700 | **安装支架定制** |
| 2 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：4300mm×2400mm | 10.32m² | 90 | 928.8 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| **三** | **一 楼 西** |  |  |  |  |  |
| 1 | 风 幕 机 | 说明：双开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3015GK规格：1.5米 | 1台 | 1450 | 1450 | **安装支架定制** |
| 2 | 风 幕 机 | 说明：双开门约2000mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3020GK规格：2米 | 1台 | 1850 | 1850 | **安装支架定制** |
| 3 | 风 幕 机 | 说明：双开门约1200mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3012GK规格：1.2米 | 2台 | 1200 | 2400 | **安装支架定制** |
| 4 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：1500mm×2200mm | 3.3m² | 90 | 297 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| 5 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：2000mm×2400mm | 4.8m² | 90 | 432 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| 6 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：2400mm×2500mm | 6m² | 90 | 540 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| **四** | **一 楼 北** |  |  |  |  |  |
| 1 | 风 幕 机 | 说明：双开门约1800mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3018GK规格：1.8米 | 1台 | 1650 | 1650 | **安装支架定制** |
| 2 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：1800mm×2400mm | 5.02m² | 90 | 451.8 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| **五** | **二 楼** |  |  |  |  |  |
| 1 | 风 幕 机 | 说明：双开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。全金属与铝合金外壳，要求高效能、低噪音,性能可靠,持续运行需达5000小时无故障。电压/功率：220V/1KW型号：FM-3015GK规格：1.5米 | 3台 | 1450 | 4350 | **安装支架定制** |
| 2 | 门 帘 | 说明：采用环保材质，透明防粘，质地柔软，光泽度高，防粘连。型号：根据门框尺寸定制规格：（1700mm×2300mm）×3 | 12m² | 90 | 1080 | 5eac6c64f2b2832d68ad21b86599d14**安装支架定制** |
| **合计金额（人民币）** | **大写：贰万陆仟捌佰元整 ￥：26800** |